**工程项目设计文件报审要求**

**（房建类）**

**1.建筑总图**

**提报文件要求**：

①cad电子版文件（2008以下版本）；

②pdf电子版（彩色）；

③纸质版（白图彩打，盖公章）。

以上三个版本文件应保持一致。

**cad电子版要求**：

①2000坐标系下绘制总图，绘图比例应为1:1；

②用地红线（标注转角坐标）、建筑边线、地下室边线（在图中指出各边线名称或有线形图例）；

③当cad中地形为U盘外挂时，应在U盘状态下将地铁控制线描在总图中，并注明地铁）。

**2.基坑施工图要求**

（1）**基坑总图cad要求**：

**提报文件要求**：

①cad电子版（2008以下版本）；

②pdf电子版（彩色）；

③纸质版（彩色，盖公章）。

以上三个版本文件应保持一致。

**cad电子版要求**：

①2000坐标系下绘制总图，绘图比例应为1:1；

②地下室边线（与建筑总图中的地下室边线一致）、基坑边线（支护桩、锚索、坡顶线、坡底线等应与实际尺寸一致，不可示意）；

③标注基坑转角坐标；

④当cad中地形为U盘外挂时，应在U盘状态下将地铁控制线描在总图中，并注明地铁）。

（2）**基坑施工图要求**：

**提报文件要求**：

①cad电子版（2008以下版本）；

②pdf电子版；

③纸质版一套（盖公章）。

以上三个版本文件应保持一致。

**cad电子版要求**：

①一套完整的基坑支护施工图cad电子版（2008以下版本）；

②基坑支护中的支护桩、锚索、放坡等应与实际尺寸一致，不可示意。

**3.基础结构施工图要求（选要件）**

当地块内项目与地铁位置关系复杂时提供基础部分施工图。

**提报文件要求含：**

①cad电子版（2008以下版本）；

②pdf电子版；

③纸质版一套（盖公章）。

以上三个版本文件应保持一致。