**工程项目设计文件报审要求**

**（桥涵等类）**

**建筑总图**

**提报文件要求**：

①cad电子版文件（2008以下版本）；

②pdf电子版（彩色）；

③纸质版（白图彩打，盖公章）。

以上三个版本文件应保持一致。

**cad电子版要求**：

①2000坐标系下绘制总图，绘图比例应为1:1；

②用地红线（标注转角坐标）、建筑边线，图纸须反应桥梁及桩基础、承台设计、工程平、纵、剖面设计及地质情况（在图中指出各边线名称或有线形图例）；

③当cad中地形为U盘外挂时，应在U盘状态下将地铁控制线描在总图中，并注明地铁）。